**Gebruikershandleiding voor de telefoon SECOM Excellence**

**Nummers onder snelkiestoetsen programmeren.**

**Wat is snelkeizen?**

Onder de vier snelkiestoetsen kunt u vier veel gebruikte nummers opslaan.

De gebruiker hoeft dan, na het opnemen van de hoorn, nog maar één toets in te drukken om een nummer te kiezen. Het voorgeprogrammeerde nummer wordt dan automatische gekozen.

De vier snelkiestoetsen beschikken over labels, die u kunt beschrijven. Haal hiervoor het plastic kapje eraf en beschrijf de toets. Herplaats het plastic kapje voor bescherming. Het kan nuttig zijn om één snelkiestoets te programmeren met het nummer van de verzorging.

**Snelkiesnummers programmeren en wijzigen:**

***Handelingen***

Hoorn opnemen

Toetsen \* en ♯ gelijktijdig indrukken

In het display verschijnt P\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cijfers 1234 invoeren (wordt niet op het display getoond)

De gewenste snelkiestoets indrukken

In het display verschijnt Ξ

Indien de toets reeds geprogrammeerd is, verschijnt nu het geprogrammeerde nummer, welke u met een nieuw nummer kunt overschrijven.

Voer het gewenste nummer in (evt. inc. een extra 0 voor een externe lijn)

- Toets indrukken om het nummer op te slaan.

Hoorn neerleggen

**Gevolg:**

Het snelkiesnummer is opgeslagen en kan gebruikt worden.

**Snelkiesnummers wissen:**

***Handelingen***

Hoorn opnemen

Toetsen \* en ♯ gelijktijdig indrukken

In het display verschijnt P\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cijfers 1234 invoeren (wordt niet op het display getoond)

Code 252 invoeren

- Toets indrukken

Hoorn neerleggen

**Gevolg**

Alle snelkiesnummers zijn gewist